模板

现在建筑上, 一般用 木胶合板 简称 胶合板 ，或者 [竹胶合板](http://www.baidu.com/s?wd=%E7%AB%B9%E8%83%B6%E5%90%88%E6%9D%BF&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao) 简称 竹胶板，标准尺寸是 2440 \* 1220 厚度有8mm 、10mm 、15mm。

红模板和黑模板的直接区别那就是外观上一个是红色一个是黑色，他们的名称分别是红板和覆膜板。性能上，同等质量比较的话，红板在使用次数上要低于覆膜板2--3次。昊宏木业为您解答。价格上，同等质量的红板比覆膜板每平方便宜1元钱。在使用上，两种板子的使用率都还是差不多的，但是两种板子都分规格为2440mmX1220mm和1830mmX915mm，不管是红板还是覆膜板，1830mmX915mm为常用的板子

木方

40×75×4000 45×90×4000 50×100×4000都有，总体厚度在40-50之间 宽度一般75-100之间，长度基本都是4米

钢管

一般脚手架钢管采用Φ48mm，壁厚3.5mm；横向水平杆最大长度2200mm，其它杆最大长度6500mm，且每根钢管最大质量不应大于25kg。