工地外围不低于1.8m围挡，围挡墙边严禁堆物；建筑物外侧密目式安全网全封闭维护；

不小于2m则定义为高处作业；基坑深度超过2m设置临边护栏，上下备专用梯道；

施工高度超过30m应该备足扬程的消防水源和舒畅的消防通道；

6级及以上强风、大雪、浓雾等严禁露天起重吊装和高处作业；

坑（槽）边上1m范围内不得堆载和停放机械；

临边设置防护栏杆，设置安全立网或者不低于180mm的挡脚板；

井道设置防护栏杆或者固定栅门，每隔10m设置一道平网；

浇筑离地2m以上的混凝土应设置操作平台；